|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Техническое задание по Лоту №1** |
| **По запросу предложений в электронной форме № 184 808** |
| **Для нужд: ООО "Газпром межрегионгаз Иваново"** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Предмет закупки.** | **ОКДП** | **ОКВЭД** |
|  |  |
| №
п/п | Наименование предмета закупки | Ед.
изм. | Колич
ество | Допустимость эквивалента | Грузополучатель | Место (адрес) поставки товара |
| 1 | Масло трансмисионное CASTROL Transmax Dex III Multivehicle | Литр; кубический дециметр | 60,000 | Да | ООО "Газпром межрегионгаз Иваново" | 153002, г. Иваново, ул. Жиделева, д.17а |
| Значимые технические характеристики для оценки предложенных эквивалентов | полностью синтетическая трансмиссионная жидкость для коробок передач с двойным сцеплением, соответствующая классу вязкости SAE 75W
Физическое состояние Жидкость
Цвет Красный.
Температура вспышки Открытый тигель: >170°C (>338°Ф) [Метод Кливленда.]
Плотность <1000 кг/м³ (<1 г/см³) при 15°C
Вязкость Кинематическая: 35.83 mm2 /s (35.83 сСт) при 40°C Кинематическая: 6.8 к 8 mm2 /s (6.8 к 8 сСт) при 100°C  |
| 2 | Смазка силиконовая 3TON (520 мл) | Штука | 12,000 | Да | ООО "Газпром межрегионгаз Иваново" | 153002, г. Иваново, ул. Жиделева, д.17а |
| Значимые технические характеристики для оценки предложенных эквивалентов | Область применения Смазка
Тип продукта Смазка
Внешний вид масла, смазки прозрачное
Плотность при +15 цельсия 1.04
Температура застывания -10 |
| 3 | Смазка Медная высокотемпературная PERMATEX 89464 | Штука | 8,000 | Да | ООО "Газпром межрегионгаз Иваново" | 153002, г. Иваново, ул. Жиделева, д.17а |
| Значимые технические характеристики для оценки предложенных эквивалентов | Смазка медная высокотемпературная
 |
| 4 | Смазка очиститель тормозов и хромированных деталей PERMATEX | Штука | 8,000 | Да | ООО "Газпром межрегионгаз Иваново" | 153002, г. Иваново, ул. Жиделева, д.17а |
| Значимые технические характеристики для оценки предложенных эквивалентов | Смазка очиститель тормозов и хромированных деталей без хлора |
| 5 | Масло моторное Castrol Edge Professional LongLife III 5W30 | Литр; кубический дециметр | 80,000 | Да | ООО "Газпром межрегионгаз Иваново" | 153002, г. Иваново, ул. Жиделева, д.17а |
| Значимые технические характеристики для оценки предложенных эквивалентов | Тип синтетическое
Класс вязкости SAE 5W-30
Класс ACEA C3
Двигатель бензиновый, дизельный
Тип двигателя четырехтактный
Плотность при 15°С г/мл 0.851
Кинематическая вязкость при 100°С мм²/с 11.6
Кинематическая вязкость при 40°С мм²/с 66
Индекс вязкости - 173
Динамическая вязкость, CCS при -30°С (5W) мПа\*с (сП) 5700
Температура застывания °С -39
Температура вспышки °С 196
Сульфатная зольность масс. 0.75 |
| Технические характеристики предмета закупки | Тип синтетическое
 |
| 6 | Масло моторное Elf RN 0700 5W40 | Литр; кубический дециметр | 88,000 | Да | ООО "Газпром межрегионгаз Иваново" | 153002, г. Иваново, ул. Жиделева, д.17а |
| Значимые технические характеристики для оценки предложенных эквивалентов | Тип синтетическое
Класс вязкости SAE 5W-40
Класс API : SL/CF
Класс ACEA A5/B5
Двигатель бензиновый, дизельный
Тип двигателя четырехтактный
Плотность при 15°C ASTM D1298 кг/м3 857
Вязкость при 40°C ASTM D445 мм2 /с 55,6
Вязкость при 100°C ASTM 445 мм2 /с 9,9
Индекс вязкости ASTM D2270 - 170
Температура застывания ASTM D97 °C - 36
Температура вспышки ASTM D92 °C 230
Щелочное число ASTM D2896 мгКОН/г 10
 |
| Технические характеристики предмета закупки | Тип синтетическое. |
| 7 | Масло моторное Toyota Engine Oil 5w40 | Литр; кубический дециметр | 120,000 | Да | ООО "Газпром межрегионгаз Иваново" | 153002, г. Иваново, ул. Жиделева, д.17а |
| Значимые технические характеристики для оценки предложенных эквивалентов | Тип синтетическое
Класс вязкости SAE 5W-40
Класс API SL
Класс ACEA A3, B3, B4
Двигатель бензиновый, дизельный
Тип двигателя четырехтактный
 |
| Технические характеристики предмета закупки | Тип синтетическое

 |
| 8 | Жидкость стеклоомывателя незамерзающая Oil Right -30 | Литр; кубический дециметр | 941,000 | Да | ООО "Газпром межрегионгаз Иваново" | 153002, г. Иваново, ул. Жиделева, д.17а |
| Значимые технические характеристики для оценки предложенных эквивалентов | Жидкость стеклоомывающая низкозамерзающая. Температурный интервал применения: до -30°C
Отличительные особенности:
— не оставляет масляных пятен и разводов на стекле;
— не наносит вреда металлическим деталям и резиновым уплотнителям кузова автомобиля;
— поддерживает омывающую систему автомобиля в рабочем состоянии при низких температурах окружающей среды.
Состав:вода деминерализованная >30%,  |
| Технические характеристики предмета закупки | Состав:вода деминерализованная >30%,  |
| 9 | Антифриз синий Mobil | Литр; кубический дециметр | 14,000 | Да | ООО "Газпром межрегионгаз Иваново" | 153002, г. Иваново, ул. Жиделева, д.17а |
| Значимые технические характеристики для оценки предложенных эквивалентов | Цвет Синий
Плотность при 20 °C, г/см3 1,12
Температура кипения, °C › 165
Температура вспышки, °C › 120
Значение pH 7,1 - 7,3
Запас щелочности (M/10 HCl), мл 13 - 15
Содержание воды, % макс. 3,5

 |
| 10 | Антифриз Аляска G13 желтый | Килограмм | 20,000 | Да | ООО "Газпром межрегионгаз Иваново" | 153002, г. Иваново, ул. Жиделева, д.17а |
| Значимые технические характеристики для оценки предложенных эквивалентов | Не содержит амины, фосфаты, нитраты и силикаты, имеет прекрасную теплоемкость
Вид жидкости Готовая жидкость
Цвет жёлтый
Температура замерзания -40.0 (град.)
Тип G-12++, G-13
 |
| 11 | Антифриз красный Luxe Red Line G12 | Килограмм | 30,000 | Да | ООО "Газпром межрегионгаз Иваново" | 153002, г. Иваново, ул. Жиделева, д.17а |
| Значимые технические характеристики для оценки предложенных эквивалентов | Тип карбоксилатный
Цвет красный (розовый)
Температура замерзания -40 °C
Индекс допуска VAG G-12+
 |
| 12 | Смазка WD-40 универсальная 0,42л | Штука | 13,000 | Да | ООО "Газпром межрегионгаз Иваново" | 153002, г. Иваново, ул. Жиделева, д.17а |
| Значимые технические характеристики для оценки предложенных эквивалентов | Уайт-спирит – 50%;
Двуокись углерода – 25%;
Минеральное масло – 15%;
Дополнительные летучие ингредиенты – 10%.
 |
| 13 | Антидождь Runway | Литр; кубический дециметр | 1,800 | Да | ООО "Газпром межрегионгаз Иваново" | 153002, г. Иваново, ул. Жиделева, д.17а |
| Значимые технические характеристики для оценки предложенных эквивалентов | Создает на поверхности прозрачное, суперскользкое полимерное покрытие, что позволяет не использовать стеклоочистители во время движения при дожде или мокром снеге. Улучшает видимость, повышает безопасность и комфорт при езде в непогоду. Очищает и предохраняет стекла от загрязнения и обледенения.
 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Условия поставки товаров** |
| Грузополучатель | ООО "Газпром межрегионгаз Иваново" |
| Место (адрес) поставки товаров | 153002, г. Иваново, ул. Жиделева, д.17а |
| Обязательное требование к сроку поставки товаров | Поставка товара осуществляется в течение 3 календарных дней с момента получения Поставщиком заявки на поставку от Покупателя
Периодичность выставления заявок – Ежемесячно
Срок выставления заявок – до 25.12.2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Условия проведения закупочной процедуры.** |
| Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС), рублей | 370 447,20 | Способ закупки | Запрос предложений в электронной форме |
| В том числе НДС, рублей | 61 741,20 |
| Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС), рублей | 308 706,00 |